1.4.1 tehnični opis

KAZALO

[1 SPLOŠNE OPOMBE 2](#_Toc526488067)

[1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 2](#_Toc526488068)

[2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 3](#_Toc526488069)

[2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 4](#_Toc526488070)

[2.2 LOKACIJA 6](#_Toc526488071)

[2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA 8](#_Toc526488072)

[2.3.1 Obstoječe stanje 8](#_Toc526488073)

[2.3.2 Predvideno stanje 13](#_Toc526488074)

[2.3.3 Oblikovanje objektov 13](#_Toc526488075)

[2.3.4 Programska zasnova objektov 14](#_Toc526488076)

[3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 18](#_Toc526488077)

[3.1 GRADBENE IZVEDBE 20](#_Toc526488078)

[3.1.1 OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL 20](#_Toc526488079)

[3.1.2 OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA 20](#_Toc526488080)

[3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL 20](#_Toc526488081)

[3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 21](#_Toc526488082)

[3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL 21](#_Toc526488083)

[3.1.6 OPIS KANALIZACIJE 21](#_Toc526488084)

[3.2 OBRTNIŠKE IZVEDBE 22](#_Toc526488085)

[3.2.1 OPIS MONTAŽNIH KONTRUKCIJ 22](#_Toc526488086)

[3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 22](#_Toc526488087)

[3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA 23](#_Toc526488088)

[3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN 23](#_Toc526488089)

[3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA 24](#_Toc526488090)

[3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL 25](#_Toc526488091)

[3.2.7 OPIS TESNENJA STAVBE 25](#_Toc526488092)

[3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA 25](#_Toc526488093)

[3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV 26](#_Toc526488094)

[3.2.10 OPIS DVIGAL 28](#_Toc526488095)

[4 SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 29](#_Toc526488096)

[4.1.1 SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ 29](#_Toc526488097)

[5 TABELE 32](#_Toc526488098)

[5.1 TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV 32](#_Toc526488099)

1. SPLOŠNE OPOMBE
   1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.

Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenimi pogoji STS.

VES ČAS GRADNJE JE potrebno IZVAJATI koordinacijo med načrti PZI in načrtom opreme po vseh sklopih.

PRED IZDELAVO JE VSE MERE POTREBNO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA NA GRADBIŠČU IN MOREBITNA ODSTOPANJA SORAZMERNO PRILAGODITI.

1. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Obravnavano območje se nahaja na lokaciji obstoječe OŠ Artiče in vrtca RINGA RAJA, na naslovu Artiče 39, 8253 Artiče.

Investitor načrtuje izvedbo investicije »rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče«. Šola izvaja poleg programa osnovnošolskega izobraževanja tudi program predšolske vzgoje. Obstoječi objekt je sestavljen iz več delov, najstarejši del objekta je bil zgrajen leta 1903. Osnovnemu objektu sta dozidana novejši del šole (1970) in telovadnica (1998). Zunanje športno igrišče se nahaja na dislocirani lokaciji.

Ker se obstoječa šola in vrtec soočata s čedalje večjo prostorsko stisko, je potrebno predvideti ureditve, ki bodo zadostile programsko prostorskim zahtevam ter sočasno reševale problematiko prometne in zunanje ureditve ožjega in širšega območja.

**Predvidena je gradnja  v dveh fazah. V I. fazi je predvidena izgradnja vrtca skupaj z vso komunalno in energetsko infrastrukturo, v II. fazi pa rekonstrukcija obstoječega objekta šole in njena dozidava z ureditvijo šolskega dvorišča.  Telovadnica je obstoječa in ni predmet projekta.**

**Razmejitev faz je razvidna iz grafičnih prilog.**

1. **FAZA:**

* **nova gradnja objekta vrtca, na parc. št. 262/3 in 267/4, k.o. Artiče**
* **infrastrukturni priključki**

1. **FAZA:**

* **rušitev najstarejšega dela objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče**
* **nova gradnja objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče**
* **rekonstrukcija obstoječega objekta šole, na parc. št. 262/3, k.o. Artiče**



Rekonstrukcija obst. šole

II Faza

Rušitev obst. šole

Nova gradnja šole

Telovadnica

I Faza

Nova gradnja, vrtec

**Za obravnavani objekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. , ki ga je izdala UE Brežice dne .**

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (37/2018) objekt spada med zahtevne objekte.

Po klasifikaciji po CC-SI spada objekt med:

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

*stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| klasifikacija posameznih delov objekta | delež v skupni uporabni površini objekta | šifra podrazreda |
| 100 % | CC-SI 12630 |

* 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Cilj je izgradnja prostorov za potrebe vrtca v 1. fazi (selitev vrtca na novo lokacijo), v II. fazi pa se izvede rušitev najstarejšega dela šole, dozidava se izvede kot nova gradnja na mestu rušitve, ter rekonstrukcija preostalega obstoječega objekta šole

Projekt je izdelan na podlagi projektne naloge, na podlagi podatkov, posredovanih s strani naročnika, ogleda lokacije in stavbe šole in vrtca ter pregleda razpoložljive dokumentacije:

* Lokacijska informacija za gradnjo objektov št. dok. 35012-20/2017 z dne 08.03.2017,
* Tabela s povzetkom števila učencev in otrok v vrtcih OŠ ARTIČE,
* Dozidava in telovadnica, PGD, št.p. 40/77, junij 1977, izdelovalec GIP BETON-ZASAVJE o.sol. o, Zagorje ob Savi,
* Poročilo o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije objekta OŠ Artiče z analizo
* nosilnosti in protipotresne odpornosti ter idejnimi smernicami za izvedbo ojačitveno-sanacijskih ukrepov, št.p. DN2000549, izdelano novembra 2001, izdelovalec Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana,
* Statična in seizmična analiza objekta OŠ Artiče, št.p. DN2002017, september 2006, izdelovalec
* Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana,
* Rekonstrukcija dela objekta OŠ Artiče, PGD, št. p. 06170-00, september 2008, izdelovalec
* Savaprojekt d.d., Krško,
* Študija požarne varnosti, št.p. 185-09/06-PV, september 2006, izdelovalec LOZEJ d.o.o., Ajdovščina,
* Telovadnica in zunanja ureditev, PGD-PZI, št.p. 94063, januar 1996, izdelovalec POT d.o.o., Novo mesto.

***Objekt vrtca***

V I. fazi je predvidena gradnja novega objekta za potrebe 5 oddelčnega vrtca z vsemi spremljevalnimi prostori. Gradnja se bo izvajala južno od obstoječega šolskega kompleksa na parcelah št. 262/3 in 267/4, k.o. Artiče.

Območje predvidene gradnje je na severni strani omejeno s šolskim kompleksom, na zahodni strani z mejo parcele proti lokalni cesti, na južni strani s parcelno mejo soseda. Na vzhodni strani se nahajajo zunanje igralne površine vrtca.

Skladno z normativi in veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe 5 oddelčnega vrtca s spremljajočimi vsebinami.

Objekt bo v maksimalnih tlorisnih okvirjih dimenzij 55.80 x 28,46 m (z upoštevano toplotno izolacijo v debelini 20 cm), znotraj katerega je zasnovana razgibana tlorisna zasnova, ki se prilagaja terenu in parcelnim mejam. Objekt bo vertikalnih gabaritov K+P+1. Objekt bo v večji meri pritličen. V pritličju bo urejenih 5 igralnic, orientirane proti jugu. Na enem delu bo objekt podkleten za potrebe umestitve gospodarskih prostorov, v okviru tlorisnih dimenzij 11.90 x 7.57 m. Nad delom pritličja bo urejena razgibana etaža, v okviru tlorisnih dimenzij 20.70 x 23.76 m, z umestitvijo upravnih in ostalih prostorov. Streha objekta bo več kapna, naklona 15°, zaključena s pločevinasto strešno kritino.

Predvidena sta dva vhoda na zahodni strani objekta. Urejen bo dostop od obstoječih parkirnih mest do objekta preko pločnika, klančine za invalide in stopnišča.

***Objekt šole (1903)***

Predvidena je rušitev najstarejšega dela objekta šole zgrajenega leta 1903. Objekt je vertikalnih gabaritov P+1+M, zaključen z več kapno streho naklona 35°, okvirnih tlorisnih dimenzij 23.03 x 19.53 m, višine cca 13.50 m na najvišjem delu, merjeno od zunanjega tlaka ob objektu. Objekt je grajen delno iz kamna delno iz opečnih blokov. Streha je lesene konstrukcije prekrita z opečnim zareznikom.

Na mestu rušitve je predvidena gradnja novega objekta okvirnih tlorisnih dimenzij 23.60 x 20.45 m, z vključeno fasadno toplotno izolacijo debeline 20 cm. Objekt bo vertikalnih gabaritov K+P+1+2, višine 13.50 m na najvišjem delu, merjeno od zunanjega tlaka ob objektu. Streha objekta bo več kapna z naklonom 15°, zaključena s pločevinasto strešno kritino. Objekt bo v celoti podkleten.

***Objekt šole (1970)***

Objekt dozidava k šoli iz leta 1970 je vertikalnih gabaritov K+P+1+M, zaključen z več kapno streho naklona 35°. Na delu objekta je streha zaključena kot ravna pohodna streha. Objekt je okvirnih tlorisnih dimenzij 21,10 x 30,84 m, višine cca 13,50 m na najvišjem delu, merjeno od zunanjega tlaka ob objektu. Objekt je le delno podkleten. Objekt je grajen delno iz betona delno iz opečnih blokov. Streha je lesene konstrukcije prekrita z opečnim zareznikom.

Predvidena je celovita rekonstrukcija obstoječega objekta, z odstranitvijo celotnega stavbnega pohištva, vseh tlakov do trde podlage, vseh inštalacij, ter strešne konstrukcije. Objekt bo toplotno izoliran s toplotno izolacijo debeline 20 cm na fasadi, v debelini 30 cm na strehi in v debelini 15 cm proti terenu. Vstavljeno bo novo stavbno pohištvo. Izvedla se bo nova več kapna streha naklona 15°. Zunanji tlorisni gabariti objekta se ne spreminjajo. Prav tako se ohranja maksimalna višina objekta 13.50 m.

***Zasnova šole***

V II. fazi se bo najprej porušil stari del šole. Istočasno z gradnjo se bo izvajala rekonstrukcija preostalega dela šole. Objekt telovadnice se ohranja in ni predmet projekta.

Nova gradnja in rekonstruiran del šole bosta urejena kot ena funkcionalna celota, stavba za izobraževanje in raziskovalno delo.

Upoštevati je potrebno adaptilnost zgradbe in fleksibilnost zgradbe, ki se ohranja in skladno z normativi zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe šole s 13 oddelki.

Nova šola se tlorisno ohranja v gabaritih sedanjega šolskega kompleksa. Novi del šole bo v celoti podkleten. Etažne višine novega objekta bodo poenotene z etažnimi višinami obstoječe šole, ki se rekonstruira. Maksimalna višina objekta se glede na sedanje stanje terena ne spremeni. Čez oba objekta bo kontinuirano postavljena novo oblikovana streha, več kapna streha z naklonom strešin 15°. Fasade bodo oblikovno poenotene po vzoru stare šole. Glavna vhoda v objekt sta dva na severni strani, kjer bo pred objektom urejeno šolsko dvorišče. Dostop do objekta bo urejen v rahlem naklonu, brez funkcionalnih ovir.

Dostop do gospodarskih prostorov v kleti bo urejen na zahodni strani objekta vzporedno z lokalno cesto.

* 1. LOKACIJA

Obravnavana lokacija se nahaja v Artičah, osrednji vasi na nadmorski višini 217 metrov, v občini Brežice. Južno od glavne vpadnice skozi vas, ob lokalni cesti LC 024472 in javni poti JP 526221, na naslovu Artiče 39, se nahaja območje OŠ Artiče z vrtcem. Ob šoli na severni strani je urejeno šolsko dvorišče. Severno do šolskega dvorišča so urejena parkirišča. Na vzhodni strani je s šolo povezana telovadnica, vzhodno ob telovadnici in na južni strani šole so urejene zunanje igralne površine.

Seznam parcel, kjer se nahaja obstoječ objekt in bo potekala nameravana gradnja:

|  |  |
| --- | --- |
| parc. št. | k.o. |
| 1. **faza – novo gradnja vrtca - 262/3, 267/4, 267/2 - del, 267/3** 2. **faza – rekonstrukcija in odstranitev in novogradnja šole – 262/3** | **1279 – Artiče** |

Zemljišče z nameravano gradnjo je velikosti 6.380,00 m2.

*Vir: www.geoprostor.net*

Prikaz dejanske rabe na zemljiščih nameravane gradnje in velikost zemljišč:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta dejanske rabe** | **Št. parcele** | **Velikost parcele** | **Dejanska raba** | **Površina zemljišča na rabi** |
| pozidano zemljišče | 262/3 | 5077 m2 | 3000 | 5077 m2 |
| pozidano zemljišče | 267/2 | 552 m2 | 3000 | 552 m2 |
| pozidano zemljišče | 267/3 | 187 m2 | 3000 | 187 m2 |
| pozidano zemljišče | 267/4 | 1129 m2 | 3000 | 1129 m2 |

Na obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice, Ur.l. RS 61/2014, 43/2016); predviden način urejanja prostora za del zemljišča s parc. št. 261/8 k.o. Artiče je OPPN.

Ureditveno območje se pretežno nahaja v območju podrobnejše namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti (262/3, 267/3, 267/4, del 261/8).

Območja osnovne namenske rabe »C – območja centralnih dejavnosti« so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Na teh območjih veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:

**Podrobna namenska raba: CU Osrednja območja centralnih dejavnosti**

Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih:

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

2411 športna igrišča

24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas

24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje - samo parkirišča

Z nameravano gradnjo posegamo v varovalni pas lokalne ceste, državne ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrovoda in telekomunikacijskega voda.

Za gradnjo objekta in infrastrukturnih priključkov v varovanih območjih in območjih varovalnih pasov so pridobljena soglasja upravljalcev.


Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:


* priključek na javno cesto: obstoječ priključek se ne spreminja: 716, 262/3
* oskrba s pitno vodo: 262/3, 267/4 k.o. Artiče
* oskrba z elektriko: 260/15, 260/14, 261/8, 261/3, 716, 262/3, 267/2
* odvajanje odpadnih voda: 267/2, 267/3, 267/4, 262/3, 716
* odvajanje meteornih voda: 267/3, 267/2, 267/4, 262/3, 715/3, 716, 364/2, 364/3, 364/4, 385
* telekomunikacije: 716, 715/3, 262/3, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5

op. vse parcele k.o. Artiče

* 1. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Gradnja bo potekala v dveh fazah. V I. fazi je predvidena gradnja objekta vrtca na prostih površinah južno od objekta šole. v sklopu I. faze se bodo uredili tudi vsi potrebni infrastrukturni priključki. Predmet II. faze je šolski objekt. Obstoječ objekt šole je sestavljen iz dveh delov zgrajenih v različnih obdobjih. Najstarejši del šole se v celoti poruši in se na istem mestu zgradi nov objekt. Preostali del obstoječega objekta gre v rekonstrukcijo. Obstoječa telovadnica se ohranja, ni predvidenih posegov v objekt.





* + 1. Obstoječe stanje

**Objekti**

Šolska stavba z vrtcem in telovadnico je umeščena na zemljišču s parc. št. 262/3 k.o. Artiče v izmeri 5.077,00 m2. Pripadajoče športno igrišče se nahaja cca 100 m severno, na delu zemljišča s parc. št. 41/3 k.o. Artiče v izmeri cca 1.765,00 m2.

K šolskemu zemljišču pa sodi še šolski vrt, ki je umeščen na kmetijskih zemljiščih, v delu sadovnjaka na zemljišču s parc. št. 364/2 k.o. Artiče v izmeri 1.154,00 m2. Sadovnjak se nahaja še na zemljiščih s parc. št. 364/3 (590,00 m2), 364/4 (1.115,00 m2) in 364/1 (2.491,00 m2), skupno torej na 5.350,00 m2 kmetijskih zemljišč. Na zemljišču s parc. št. 364/2 stoji kozolec – gospodarsko poslopje, ki ga je prav tako uporabljala šola.

Obstoječi objekti so dokaj razgibani in zgrajeni v različnih časovnih obdobjih. Najstarejši del stavbe ni podkleten, poleg pritlične etaže (visoko pritličje) ima 1. nadstropje in izkoriščeno podstreho. Stari objekt je zidan klasično.

Prizidava z večnamenskim prostorom in učilnicami tretje triade je delno podkletena, objekt je temeljen z AB pasovnimi temelji. Etažnost objekta: delno K + P + I. nadstropje + izkoriščena podstreha (mala večnamenska dvorana). Novejši objekt je izveden v sistemu AB konstrukcije, fasadne strani so obložene s fasadno opeko in toplotno izolirane. Prizidava je z dilatacijo ločena od starega objekta. Streha je deloma ravna (sika folija), deloma izvedena kot dvokapna streha (opečna kritina).

Obstoječa osnovna šola ima 12 oddelkov devetletke, ki jo obiskuje 250 otrok, v delu objekta pa je urejen tudi vrtec s petimi oddelki, v katerega je vpisanih 86 otrok. V sklopu starega objekta s prizidavo je urejenih 13 učilnic, od tega 4 za 1. triletje, 5 za 2. triletje in 4 za 3. triletje. Ob šoli je umeščena tudi kasneje dozidana telovadnica.

Vrtec je danes umeščen v prizidku OŠ Artiče in souporablja del prostorov, ki so v rabi osnovne šole. Objekt vrtca s šolo se nahaja na zemljišču s parc. št. 262/3 k.o. Artiče, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zunanje površine – vhodna ploščad, zunanje igrišče, igrišče vrtca, v skupni izmeri 5.077,00 m2 (podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS). Stavbišče po podatkih GURS meri 1.068,00 m2, preostale skupne zunanje površine pa 4.009,00 m2.

Vrtec obsega pet oddelkov, trenutno po podatkih s spletne strani vrtca vpisanih 97 otrok, po 9 otrok v starostni skupini 1-2 leti, 14 otrok v starosti 2-3 let, 19 otrok v starostni skupini 3-4 let, 21 otrok v starostni skupini 4-5 let in 24 otrok v oddelku starostne skupine 5-6 let. Tako je v prvem starostnem obdobju 1-3 let skupno 23 otrok, v drugem starostnem obdobju (3-6) pa skupno 64 otrok. Glede na število otrok in njihovo starostno strukturo je oblikovanih 5 oddelkov. Prostori v vrtcu so funkcionalno oblikovani glede na starost otrok, vendar njihove povezave oz. umestitev v stavbo niso optimalne.

Igrišče na južni strani šolskega zemljišča, ki je neposredno povezano s prostori vrtca, meri cca 1.030,00 m2, preostale zelene površine in igrala so umeščeni na vzhodni strani parcele 262/3 k.o. Artiče. Igrišče je opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je otrokom omogočena izbira različnih dejavnosti, socialnih stikov in tudi umik v zasebnost.

**Gospodarsko dvorišče**

Gospodarsko dvorišče je členjeno v dva dela. V neposredni bližini šolskega dvorišča je urejen dovoz za šolska vozila (kombi), dostavo, pred telovadnico pa je urejeno odjemno mesto za zabojnike za odpadke. Urejeno je skladno s predpisi (odmiki, finalna obdelava, odvodnjavanje, nakloni), vendar ni dovolj jasno ločeno od šolskega dvorišča.

**Šolsko dvorišče**

Šolsko dvorišče OŠ Artiče je namenjeno aktivnemu oddihu in rekreaciji učencev. Umeščeno je v severnem delu območja, pred vhodi v objekt, manjše dvorišče z igriščem pa se nahaja na vzhodni strani telovadnice. Površine severnega dvorišča so asfaltirane in deloma tlakovane, z urejenim odvodnjavanjem. Del dvorišča je vodni motiv (vodnjak), del prostora je namenjen postavitvi spominskega obeležja nekdanji učiteljici in predstavitvi pomena artiškega šolskega vodnjaka, ki po prenovi še vedno deluje (namakanje površin sadovnjaka in šolskega vrta).

**Šolski vrt**

Šolski vrt je umeščen na zemljišču s parc. št. 364/2 k.o. Artiče, in meri najmanj 120,00 m2. Del šolskega vrta je kmetijsko zemljišče s kozolcem in sadovnjakom, katerega del je šolski vrt z visokimi gredami, celotna parcela meri cca 5.350,00 m2 (podatki GURS).

**Dostopi in zelene površine**

Na celotnem šolskem območju je zagotovljenih 56 PM, od tega 10 za potrebe vrtca. Za šolo je torej na voljo 46 PM, od tega eno za invalide. Shranjevanje koles v pokritem prostoru ni zagotovljeno.

Vhodi v šolo so diferencirani po namenu in so umeščeni na severni strani objekta. Glavni vhod za učence je urejen v območju prizidka, servisni vhod za tehnično osebje in gospodarski dovoz za dostavo hrane sta vizualno ločena od ostalega dela šolskega dvorišča z vodnim motivom. Ločen vhod je urejen v območju povezovalnega hodnika s kasneje dograjeno telovadnico. Tega vhoda se poslužujejo tudi obiskovalci telovadnice v primeru prireditev ali športnih dogodkov v njej.

Vsi dostopi niso lahko premagljivi, najenostavnejši je dostop do telovadnice, sicer pa so pred vhodno ložo stopnice, brez klančine. Dostopi za intervencijska vozila so omogočeni z več strani stavbe.

Gospodarski vhod je ločen in dostopen za dostavne avtomobile.

Zelene - parkovne površine ob šoli so zasajene tako, da ne ovirajo pravilne osvetljenosti učnih prostorov, nahajajo pa se predvsem na zahodni in južni strani šolskega zemljišča.

**Športna igrišča in pokrite vadbene površine - telovadnica**

Obstoječe asfaltirano športno igrišče se nahaja cca 100,00 m severno od šole, na delu zemljišča s parc. št. 41/3 k.o. Artiče, v približni izmeri cca 1.765,00 m2. Umeščeno je v bližini Prosvetnega doma in občasno služi kot parkirišče. Manjše asfaltirano igrišče se nahaja na vzhodni strani parcele 232/6 k.o. Artiče in meri cca 245,00 m2. Obe športni igrišči služita za namene izvajanja pouka športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo oziroma treninge posameznih selekcij in merita skupno cca 2.010,00 m2. Športno igrišče na vzhodni strani telovadnice služi tudi kot šolsko dvorišče.

Telovadnica je bila prizidana nazadnje in zagotavlja 667,0 m2 površin za vadbo (vadbeni prostori, shrambe, sodniška niša, goli, pedagoški kabinet, garderoba za učiteljice), ter površine za garderobe, čistila, ter komunikacije (hodniki, galerija za obiskovalce). Glede na število in starostno strukturiranost učencev bi bilo potrebno zagotoviti vsaj dva vadbena prostora, prostorsko stisko trenutno rešujejo z uporabo male večnamenske dvorane v »prizidavi«.

**Šolska stavba**

Obstoječa šolska stavba je bila predmet več prenov, predvsem zaradi prostorske stiske, spremembe sistema ob prehodu v devetletko, priključitve vrtca in prostorov tretjega triletja, zaradi zagotovitve statične stabilnosti objekta, nazadnje je bila prizidana telovadnica. Ena večjih težav glede dostopnosti in funkcionalnih povezav je izrazita nivojska razgibanost objekta. Objektu stare šole z višjimi etažnimi višinami je bilo potrebno glede na veljavne normative glede minimalnih svetlih višin prostorov »prizidave« prilagoditi vertikalne komunikacije. Tako se v šoli pojavlja več stopnišč, kar dodatno zmanjšuje možnosti neoviranega dostopa za gibalno ovirane. Načeloma pa šola in njena strukturiranost omogočajo oz. zagotavljajo predvsem adaptabilnost šolskega kompleksa, ki omogoča kasnejše razširitve in dozidave (etapna gradnja) ob upoštevanju mikrolokacijskih pogojev ter pravilne odmere šolskega zemljišča. Adaptabilnost zgradbe, ki naj bi omogočila kasnejše čim bolj enostavno prilaganje novim potrebam ni optimizirana, saj gre za preplet različnih konstrukcijskih sistemov. Izgradnja šolskih prostorov skozi različna časovna obdobja je potekala na podlagi različnih normativnih zahtev, zato so nekateri prostori glede na zahteve sedaj veljavnih normativov predimenzionirani, nekateri pa premajhni. Fleksibilnost zgradbe, ki naj bi v prostorih za vzgojno izobraževalno delo omogočala izvajanje pouka na različnih ravneh, tako da bi bilo možno opravljati delo v različnih skupinah, v skladu z interesi in zmogljivostmi učencev, ni optimizirana, saj je oblikovanje predvsem večjih skupin (84 do 140 učencev - velika skupina (podajanje informacij) in skupin za individualno delo (1-4 učenci) oteženo. Ostale členitve je mogoče izvajati dokaj nemoteno (skupine 21 do 28 učencev - osnovna skupina, 10 do 20 učencev - manjša skupina, 5 do 9 učencev - mala skupina).

Šolska stavba vsebuje naslednje osnovne zaključene enote:

* prostore za vzgojno-izobraževalno delo prvega triletja (nižji razredi) – (4 matične učilnice),
* prostore za vzgojno-izobraževalno delo drugega triletja – (5 matične učilnice), ki se že delno navezujejo na
* prostore za vzgojno-izobraževalno delo tretjega triletja (4 predmetne učilnice in specialne učilnice – tehnika, glasba, gospodinjski pouk se izvaja v kabinetu),
* skupne šolske prostore (knjižnica, ločena multimedijska učilnica - računalnica, večnamenski prostor – jedilnica in manjši večnamenski prostor nad jedilnico, lastna kuhinja),
* upravne prostore (zbornica, pisarna ravnateljice, tajništvo, računovodstvo, arhiv),
* pomožne prostore (shrambe, kotlovnica, delavnica),
* športne prostore (telovadnica),
* v sklopu šolskih prostorov je urejena tudi zobozdravstvena ambulanta.

**Prostori za pouk – prvo triletje**

Prostori za pouk prvega triletja so umeščeni v pritličnem delu objekta stare šole, ena učilnica pa na podstrešju. Ločitev vhoda je nakazana s prehodom iz osrednjega prostora - jedilnice v pritlični trakt objekta stare šole. Garderobe za učence prvega triletja so nanizane vzdolž hodnika, ob vhodih v učilnice. V sklopu prostorov za pouk prvega triletja je kabinet za individualno delo in prostor za shrambo učil. Prostorska povezava prvega triletja s skupnimi prostori šole in prostori za športno vzgojo je omogočena.

**Prostori za pouk – drugo triletje**

Prostori drugega triletja so umeščeni v nadstropju in deloma v podstrešju objekta stare šole. Vhod za drugo in tretje triletje je skupen, centralne garderobe so ločene. Za učence 4., 5. in 6. razreda so zagotovljene po ena matična učilnica v nadstropju starega dela šole, z dvema kabinetoma. Na podstrešju starega dela šole je urejena še dodatna matična učilnica za 4. razred ter »računalnica«. V podstrešnem delu je urejena tudi fototemnica. Pouk za učence 6. razreda se deloma že izvaja v predmetnih učilnicah, ki se nahajajo v nadstropju prizidave, dodatna matična učilnica za 6 razred je v prvem nadstropju prizidave.

**Prostori za pouk – tretje triletje**

Za tretje triletje so urejene štiri predmetne učilnice in štirje kabineti. Od specialnih učilnic je urejena le učilnica za tehnični pouk s pripadajočim kabinetom. Manjkajo specialne predmetne učilnice, zlasti učilnica za naravoslovne predmete in ustrezno veliki kabineti ter mala predmetna učilnica, potrebna pa bi bila tudi ustreznejša učilnica za glasbeno vzgojo, gospodinjstvo.

**Knjižnica z multimedijsko učilnico**

Knjižnica z multimedijsko učilnico je osrednji študijski in informacijski center šole. Njena umestitev ni ustrezna, saj se nahaja v delu prostorov telovadnice in je povsem ločena od ostalih prostorov za pouk. V knjižnici ni multimedijske učilnice, »računalnica« pa se nahaja na podstrešju v starem objektu šole. Notranja razporeditev in oprema knjižnice sicer omogočata hkratni potek največ dveh različnih dejavnosti (predavanja, razstave, iskanje informacij prek elektronskih medijev, izposojo knjižničnih in neknjižničnih gradiv, ipd.). Prostora za strokovno delo knjižničarja ni, del knjižničnega prostora je opremljen z minimalno avdiovizualno in računalniško opremo. Učencem in učiteljem je zagotovljena dostopnost gradiva med poukom in po njem.

**Ostali prostori – večnamenski prostor**

Večnamenski prostor je navezan na glavni šolski vhod, šolsko kuhinjo, preko povezovalnega hodnika pa še na telovadnico, vrtec in sklop prvega triletja. Prostor je lociran v pritličju stavbe, z dokaj neposrednim dostopom do zunanjih tlakovanih površin šolskega dvorišča. Velikost večnamenskega prostora / jedilnice je ustrezna. Neposredno povezanega klubskega prostora za učence ni. Dodatni večnamenski prostor je urejen v podstrešju prizidave, uporabljajo ga tudi za potrebe vrtca. Ni optimalne povezave z ostalimi prostori za pouk, prostor ima relativno nizek strop (volumen). Zadostna osvetljenost z naravno svetlobo ni zagotovljena.

**Ostali prostori – upravni prostori**

Klubski prostor za učitelje naj bi bil namenjen skupnim srečanjem in odmoru učiteljev. Namesto tega so v nadstropju prizidave urejeni prostori zbornice v izmeri 62,64 m2. Povezani so s prostorom tajništva in vodje šole, ki se nahaja v delu objekta stare šole. Ustreznega ločenega prostora za razgovore s starši ni. Prostor za računovodstvo je umeščen v podstrešju objekta stare šole, posebnega prostora za strokovne službe ni. Prostori za zdravstveno varstvo – zobna ambulanta se nahaja v delu stavbe telovadnice, v nadstropju stavbe. Ambulanta je dostopna preko ločenega vhoda in povezovalnega hodnika s telovadnico.

***Prometna ureditev in parkirišča***

Dovozna pot JP526221 poteka na severni in vzhodni strani po obodu šolskega/vrtčevskega zemljišča, po njej poteka promet v obe smeri. Lokalna cesta LC 024472 poteka po zahodni strani šolskega zemljišča, vzdolž nje je urejeno parkiranje za obiskovalce. Za prevoz otrok je omogočen dovoz s kombijem, avtobus ima trenutno urejeno postajališče pred Prosvetnim domom, v oddaljenosti cca 150,00 m. Na severni strani šolskega kompleksa je trenutno urejeno parkirišče z 26 PM + 1PM za invalidne, na južni strani pa je urejeno parkirišče z 39 PM. Pločnik ni urejen po vsej dolžini dostopne poti.

Gospodarsko dvorišče vrtca in šole je skupno in zagotavlja manipulacijo za dostavna in službena vozila, parkiranje službenih vozil (kombi), zbirni in odjemni prostor za smetnjake za odpadke ipd., vendar se dostava in dovoz s parkiriščem za zaposlene in obiskovalce mestoma križata.

***Komunalna ureditev***

Objekt je priklopljen na javno elektroenergetsko omrežje. V neposredni bližini poteka daljnovod, transformatorska postaja in trasa daljnovoda sta oddaljena cca 20,00-60,00 m od območja urejanja. Objekt je na ENN omrežje priključen z obstoječim kablom direktno iz transformatorske postaje TP »Zadružni dom« Artiče. Objekt je priključen tudi na javno vodovodno omrežje (tudi hidrantno omrežje) in telekomunikacijsko omrežje, kanalizacija objekta je speljana v greznico (predvidena je širitev in izvedba novega kraka kanalizacijskega omrežja), zagotovljen je dostop do javne ceste.

* + 1. Predvideno stanje

Predvideni so naslednji posegi:

* najstarejši del objekta šole se poruši in je predvidena nova, »nadomestna« gradnja (II. faza),
* preostali del objekta šole se rekonstruira (obnovi) (II. faza),
* vrtec je predviden v celoti kot nova gradnja (I. faza).

Telovadnica v tej fazi ni predmet projekta. Inštalacijsko se naveže na nov in obnovljen objekt. V kasnejši fazi namerava investitor izvesti energetsko sanacijo telovadnice, ki pa bo ločen projekt.

* + 1. Oblikovanje objektov

Objekti so oblikovani po načelih dobre arhitekturne prakse, upoštevane so kvalitete naravnega in grajenega kulturnega prostora.

Obstoječa objekta šole sta bila zgrajena v letih 1903 in 1968 in oblikovno nista bila ravno poenotena. Prevladovala je več kapna streha, na starejšem delu strehe so bile kasneje dodane frčade, novejši del pa je imel na delu objekta ravno streho. Kasneje dozidana telovadnica ima v celoti ravno streho.

Z upoštevanjem Navodil za gradnjo osnovnih šol v RS (RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Razpisno gradivo, maj 2007) in Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. [73/00](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3427), [75/05](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3357), [33/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1282), [126/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5757), [47/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2460), [47/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1791), [74/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3142) in [20/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1007)), je potrebno zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe 5 oddelčnega vrtca s spremljajočimi vsebinami, upoštevati adaptilnost in fleksibilnost zgradbe, ki se ohranja in zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe šole s 13 oddelki.

Da bi zagotovili prepoznavno kvalitetno oblikovanje je bil cilj oblikovanja ohraniti gabarite obstoječega objekta šole in poenotiti zunanji videz po vzoru stare šole. Tako bo novozgrajeni del šole poenoten z etažnimi višinami obstoječega objekta. Po odstranitvi stare strehe se bo čez celoten objekt izvedla enotna več kapna streha. Nova streha bo nižjega naklona od sedanjega, s čimer se bo ohranil sedanji višinski gabarit. Ker je objekt velikih dimenzij, bo s streho nižjega naklona dosežen optični učinek znižanja objekta. Smeri slemena so praviloma vzporedne s plastnicami nagnjenega terena.

Objekt vrtca ima praviloma več kapno streho. Naklon je poenoten z oblikovanjem strehe šole. Na delu objekta se bo izvedla ravna streha, ki bo skrita za dvokapnimi strešinami in bo služila namestitvi tehnične opreme. Smeri slemena so pravokotne na plastnice nagnjenega terena, ker morajo biti igralnice orientirane proti jugu.

Oblikovanje strehe in smeri slemen so prilagojene podobi v prostorski enoti. Smeri slemen obstoječih objektov so različne, ni prevladujoče smeri, 50% objektov ima slemena vzporedna s plastnicami nagnjenega terena, 50% objektov ima slemena prečno na plastnice terena.

Barve kritin bodo temne (sive do grafitno sive).

Barva fasade bo usklajena z barvo strehe, cokla in stavbnega pohištva.

Klimatske naprave, inštalacije in zunanje enote bodo nameščene za objektom, na ravni strehi, skrite za več kapno streho.

Elektro omarice, telekomunikacijske omarice in druge tehnične napeljave bodo nameščene tako, da bodo javno dostopne, zakrite z deli fasad.

* + 1. Programska zasnova objektov

***Vrtec – I. faza gradnje***

V I. fazi je predvidena gradnja novega objekta Stavbe za predšolsko vzgojo, za potrebe 5 oddelčnega vrtca z vsemi spremljevalnimi prostori in s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Gradnja se bo izvajala južno od obstoječega šolskega kompleksa na parcelah št. 262/3 in 267/4, k.o. Artiče.

Območje predvidene gradnje je na severni strani omejeno s šolskim kompleksom, na zahodni strani z mejo parcele proti lokalni cesti, na južni strani s parcelno mejo soseda.

Objekt bo v maksimalnih tlorisnih okvirjih dimenzij 55.80 x 28,46 m (z upoštevano toplotno izolacijo v debelini 20 cm), znotraj katerega je zasnovana razgibana tlorisna zasnova, ki se prilagaja terenu in parcelnim mejam.

Objekt bo vertikalnih gabaritov **K**+**P**+**1**. Objekt bo v večji meri pritličen. Na enem delu, med osmi **5** - **7** ter **a** - **c**, bo objekt podkleten za potrebe umestitve gospodarskih prostorov, v okviru tlorisnih dimenzij 11.90 x 7.57 m. V kleti bo umeščena kotlovnica in pralnica. Kotlovnica, ki se bo nahajala v kleti vrtca bo pripravljena in opremljena za kasnejši priklop nove šole. Dostop do gospodarskih prostorov v kleti bo urejen na zahodni fasadi iz nivoja terena.

Nad delom pritličja, med osmi **5** - **12** ter **a** - **d**, bo urejena razgibana etaža, v okviru tlorisnih dimenzij 20.70 x 23.76 m, z umestitvijo upravnih in ostalih prostorov. Streha objekta bo več kapna, naklona 15°, zaključena s pločevinasto strešno kritino. Na delu objekta bo izvedena ravna streha na katero bo nameščena tehnična oprema. Predvidena sta dva vhoda v objekta na zahodni fasadi, ki sta dostopna preko zunanje klančine in stopnišča.

Zagotovljen je en dostop do objekta za gibalno ovirane osebe. Vertikalna komunikacija v objektu bo potekala preko notranjega stopnišča. Po izgradnji šole bo možen dostop do etaže vrtca tudi z dvigalom v šoli. Vrtec in šola bosta komunikacijsko povezana v vsaki etaži.

V novem objektu vrtca su predvideni vsi prostori za potrebe 5-oddelčnega vrtca, ki izpolnjuje zahteve projektne naloge in povečanega normativa za velikost igralnic. Objekt vrtca je tlorisno razgiban z velikim osrednjim prostorom. V pritličju bo urejenih 5 igralnic minimalne površine 50 m2, ki bodo orientirane proti jugu. Vsaka igralnica ima zunanjo teraso v izmeri 24 m2 in omogočen direkten izhod na teraso iz igralnice. Igralnice so povezane s hodnikom, ki je povezan z osrednjim prostorom.

V stavbi vrtca bodo urejeni:

A) prostori za otroke:

* prostori za otroke obsegajo prostore za otroke prvega in drugega starostnega obdobja (garderoba, igralnica, sanitarije, terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka) ter skupne prostore za otroke (osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, sanitarije na igrišču).
* garderobe in sanitarije ter zunanje (nadkrite) terase,
* osrednji prostor in športna igralnica s površinami namenjenimi gibalnim dejavnostim,
* prostor za individualno delo z otroci,
* sanitarije za otroke na igrišču.

B) Drugi prostori

* skupni prostor za strokovne delavce,
* prostor za vodjo enote,
* prostor za svetovalnega delavca,
* shramba za rekvizite,
* kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke,
* shramba za vrtna igrala,
* sanitarije za strokovne delavce,
* gospodarski prostori (delilna kuhinja, pralnica, kotlovnica), ki imajo ločen vhod v stavbo,
* vrtec s 5 oddelki ima dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom, en vhod omogoča dostop za gibalno ovirane (invalidski voziček) in vetrolov za shranjevanje invalidskih vozičkov.

C) Komunikacije

* hodniki, stopnišče, povezave.

***Osnovna šola – II. faza gradnje***

V II. fazi je predvidena rušitev najstarejšega dela šole in gradnja novega objekta, ter rekonstrukcija obstoječega prizidanega dela šole. Nova gradnja in rekonstruiran del šole bosta urejena kot ena funkcionalna celota, Stavba za izobraževanje in raziskovalno delo.

Upoštevati je potrebno adaptilnost zgradbe in fleksibilnost zgradbe, ki se ohranja in skladno z normativi zagotoviti ustrezne prostore oziroma površine za potrebe šole, devetletke s 13 oddelki. Vsem učencem je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti. Omogočeno mora biti delo v skupinah (skupine po 84 do 140 učencev, 21 do 28 učencev, 10 do 20 učencev, 5 do 9 učencev in 1 do 4 učencev).

Nova šola se tlorisno ohranja v gabaritih sedanjega šolskega kompleksa. Objekt bo vertikalnih gabaritov K+P+1+2 in bo dilatiran od obstoječega objekta šole in od novega objekta vrtca. Novi del šole bo v celoti podkleten. V kleti bodo umeščeni gospodarski prostori. Etažne višine novega objekta bodo poenotene z etažnimi višinami obstoječe šole, ki se rekonstruira. Maksimalna višina objekta se glede na sedanje stanje terena ne spremeni. Etaža mansarde na obstoječem delu šole se poruši in se dozidajo nove nosilne in predelne stene. Čez oba objekta bo kontinuirano postavljena novo oblikovana streha, več kapna streha z naklonom strešin 15°. Fasade bodo oblikovno poenotene po vzoru stare šole. Glavna vhoda v objekt sta dva na severni strani, kjer bo pred objektom urejeno šolsko dvorišče. Dostop do objekta bo urejen v rahlem naklonu, brez funkcionalnih ovir. Dostop do gospodarskih prostorov v kleti bo urejen na zahodni strani objekta vzporedno z lokalno cesto.

Šolska stavba vsebuje naslednje osnovne enote:

1. prostori za pouk:

* prostori za delo prvega triletja (nižji razredi),
* prostori za delo drugega triletja, ki se že delno navezujejo na prostore za delo tretjega triletja (1.-5. razred 5 učilnic, 2 mali učilnici, kabinet za individualno delo, kabinet za shrambo učil),
* prostori za delo tretjega triletja (3 predmetne učilnice, 1 mala učilnica, 2 kabineta za jezike, kabinet za matematiko, specialne predmetne učilnice likovna-tehnika, učilnica za glasbo-zg-ze, naravoslovna učilnica fi-ke-bio-gos, 6 dodatnih kabinetov za tehniko, likovni, gospodinjstvo, zg-ze-glasba, fi-ke-bi),
* skupni šolske prostori (knjižnica z multimedijsko učilnico; k prostorom knjižnice sodita še prostor za strokovno delo knjižničarja in prostor za avdiovizualno in računalniško opremo (učencem in učiteljem bo zagotovljena dostopnost gradiva med poukom in po njem),
* športno igrišče – pokriti vadbeni prostori (obstoječa telovadnica)
* v vseh prostorih za pouk bodo ustrezne električne in vodovodne instalacije ter instalacije za računalniško opremo.

B) ostali prostori:

* večnamenski prostor, jedilnica,
* garderobe in sanitarije za učence,
* upravni prostori (ravnatelj, tajništvo, svetovalni delavec, prostor za razgovore, zbornica, sanitarije za osebje),
* gospodarski prostori (kuhinja, prostori za osebje, ekonomat, shramba inventarja, shramba arhiva, shramba za čistila, postori za energetske naprave).

C) Komunikacije

* hodniki, stopnišče, povezave,
* hodnik pred učilnicami,
* vhodi v šolo bodo jasno opredeljeni in vezani na šolsko dvorišče
* višinske razlike pred objektom premagujemo s klančinami v naklonu največ 3%,
* vhodna vrata bodo zastekljena, odpirajo se navzven,
* Pred vsakim vhodom za učence bo nadstrešek. Pot v šolo vodi skozi vetrolov, katerega najmanjša širina je 2,0 m, najmanjša globina pa 2,20 m. Dostopj bo možen tudi mimo centralnih garderob.
* Vhodna avla v šolski stavbi tvori prostorsko povezavo med vhodnim delom, centralno garderobo in splošnimi komunikacijami.
* Vhodna vrata v učilnice naj bodo izdelana z odpiranjem vrat na hodnik.
* Stopnišča morajo biti iz glavnih horizontalnih komunikacij lahko dostopna. Število in položaj stopnišč narekuje zahteva, da razdalja od stopnišča do vhoda najbolj oddaljene učilnice ne presega 30,0 m. Širina stopniščnega ramena se določa po številu učencev, ki so jim namenjena. Najmanjša širina je 120 cm (do 100 učencev). Če prevzame stopnišče več kot 100 učencev, se zanje širini 120 cm dodaja 0,5 cm na vsakega učenca. Nastopne ploskve stopnic morajo biti narejene tako, da niso spolzke in da se preprečijo hujši udarci pri padcu. Na stopnišču mora biti med vsako etažo vmesni podest. Stopniščna ograja na koncu nastopne ploskve stopnice ter ograja na galerijah ipd. naj bo visoka 120 cm s prečkami v vertikalni legi ali s polnimi gladkimi polnili.

Povezava šole in vrtca je predvidena preko hodnika v pritličju in nadstropju. Povezava šole in telovadnice se zadrži.

Funkcionalna delitev prostorov se odraža tudi v oblikovanju objekta. Ne le z delitvijo stavbnih teles ampak tudi z materiali in velikosti steklenih površin.

Vsi deli objekta in prostorske ureditve morajo spoštovati kvaliteto naravnega in grajenega kulturnega prostora ter so oblikovani po načelih dobre arhitekturne prakse.

Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega dela z obstoječim objektom. Objekt kot celota pa mora biti v skladu z oblikovnim zahtevami.


**Zunanja ureditev**

Dostop na območje kompleksa je predviden z lokalne ceste. Višinsko se nove ureditve naveže na obstoječo cesto. Kot povozna asfaltna površina je predvideno izogibališče / niša za dostavo, ki hkrati služi tudi vzdrževanju MKČN ( občasno praznjenje odvečnega blata).

Utrjene nepovozne površine predstavlja tlakovano šolsko dvorišče in tlakovan pločnik ob objektu ter pločnik ob obst. javni poti JP 526221.

1. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Zaradi faznosti gradnje in razgibanosti tlorisa objekta ter spremembe togosti konstrukcije po višini, je objekt razdeljen na 4 dilatacijske enote. Velikost posameznih dilatacijskih enot je prikazana na Sliki 1. Streha objekta je v večkapnica in delno ravna.



Slika 1: Dilatacijske enote.

Objekt vrtca je zasnovan kot 3 etažna (klet, pritličje, nadstropje), objekt šole pa kot 4 etažna (klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje) nosilna armiranobetonska konstrukcija. Konstrukcijo sestavljajo AB stene, AB etažne plošče z nosilci in AB stebri. Glede na vrsto konstrukcije in karakteristike tal je predvideno plitvo temeljenje na pasovnih temeljih.

Vertikalni nosilni sistem objekta so AB stene debeline d = 30 cm. Na prehodih med dilatacijskimi enotami, območju jedilnice in kuhinje se vertikalna obtežba prevzame tudi z AB okvirji.

Medetažne konstrukcije so monolitne križem armirane AB plošče. Debelina plošč je d = 20 cm. Objekt je temeljen s pasovnimi temelji dimenzij 80/60 cm in 120/60 cm iz betona kvalitete C25/30.

Vrtec je zaradi nepravilnosti po višini in tlorisu razdeljen na dve dilatacijski enoti.

Nosilno konstrukcijo prve dilatacijske enote predstavljajo AB stene, AB okvirji in zidana polnila. Vso horizontalno obtežbo zaradi vetra in potresa prevzame AB stenasto - okvirna konstrukcija. Zidana polnila so upoštevana kot obtežba. Objekt je delno podkleten na koti, ki se ujema s koto kleti novega dela šole, njena etažna višina pa znaša 3,48 m. Stavbo nad kletjo sestavlja še pritličje z etažno višino 3,41 m.

Vse AB stene, razen dveh med osema 3 in 4, ki sta debeline 20 cm, so debelin 30 cm.

Plošči nad kletjo in pritličjem sta debeline 20 cm, medtem ko debelina talne plošče znaša 10 cm.

Kot je razvidno iz tlorisa pritličja, so razponi za prenos vertikalne obtežbe razmeroma veliki, zato stropno konstrukcijo v oseh 6 in 7 podpirajo nosilci dimenzij 30/60 cm ter v oseh 1, 2, 3 in 4 nosilci dimenzij 30/45 cm.

Strešna konstrukcija vrtca je iz dveh delov. Med osema 1 in 5 je le-ta dvokapnica, med osema 5 in 8 pa enokapnica. Naklon strešine v obeh primer znaša 15°. Pri enokapnici primarno leseno konstrukcijo predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci dimenzij 14/32 cm, (razmak med nosilci znaša cca. 2,0 m) pri dvokapnici pa nosilci dimenzij 18/44 cm (razmak med nosilci znaša cca. 2,25 m).

Primarna strešna konstrukcija je iz lesa kvalitete GL 28c, sekundarna (letve, lege) pa iz lesa kvalitete C24.

Objekt je temeljen s temeljnimi nosilci dimenzij 80/60 cm.

Vsa AB nosilna konstrukcija je iz betona kvalitete C30/37, razen temeljev, ki so iz betona kvalitete C25/30.

Druga dilatacijska enota vrtca je pritličen objekt, ki obtežbo prenaša delno prek AB okvirjev, delno pa z zidovi v sistemu povezanega zidovja. Zidovi so iz opečnih votlakov kvalitete M10 s tovarniško pripravljeno oz. projektirano malto M10. Vsi zidovi so debeline 30 cm.

Strešno konstrukcijo nad hodniki predstavlja ravna betonska streha debeline 20 cm, nad bivalnimi prostori pa leseno ostrešje z naklonom 15°, katerega primarni nosilci so kvalitete GL28c ter dimenzij 18/44 cm. Razmak med nosilci znaša cca. 2,25 m. Sekundarna lesena konstrukcija (lege, letve) je iz lesa kvalitete C24.

Vsa AB nosilna konstrukcija je iz betona kvalitete C30/37, razen temeljev, ki so iz betona kvalitete C25/30.

* 1. GRADBENE IZVEDBE
     1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Predvidena je rušitev najstarejše zgradbe šole. Izvesti je potrebno rušitvena dela katerih namen je očistiti in izprazniti lokacijo za izvedbo novega objekta.

Na preostalem delu šole, ki je predviden za rekonstrukcijo se v celoti odstrani vse zunanje in notranje stavbno pohištvo, odklop in demontaža vseh instalacij, odstranitev tlakov v vseh etažah do trde podlage, odstranitev strešne konstrukcije, sestava ravne strehe in obodnega venca.

* + 1. OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

Predvidena je ojačitev konstrukcije obstoječe šole pod medetažno AB ploščo nad 1. nadstropjem z jeklenimi nosilci HE 200 B.

* + 1. OPIS ZEMELJSKIH DEL

Na konkretni lokaciji gradnje objektov so bile opravljene predhodne geomehanske raziskave tal, zato smo pri izračunu konstrukcij upoštevali predvidene nosilnosti tal, poleg tega pa mora investitor zagotoviti stalen nadzor geomehanika med izvajanjem gradnje.

Na mestu gradnje objekta je potrebno narediti odriv humusa in izvesti izkope za temelje do ustrezno nosilnih temeljnih tal. Nato je potrebno narediti nasutje tamponskega sloja.

Potrebno je narediti izkope za pasovne temelje objekta.

Tamponi pod temeljem (v kolikor bodo potrebni) in ostala nasutja in tamponi, se izvajajo iz atestiranega tamponskega materiala s katerim je možno doseči predpisane vrednosti zbitosti in utrjenosti. V obeh primerih se nasutje in kompaktiranje materiala izvaja na način in do doseganja zahtevanih vrednosti, kot jih določi geomehanik.

Za ostale nasipe in zasutje se lahko uporabi material iz izkopov. Ustreznost materiala za zasipe in vgradnjo potrdi geomehanik.

Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse izkope mora pregledati geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri uporabljenimi v statičnem računu.

Potrebno je narediti izkope za izvedbo novih tlakov.

Potrebno je narediti izkope za izvedbo nove kanalizacije in ostalih podzemnih instalacijskih vodov.

* + 1. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

Potrebno je izvesti vse AB temelje skladno z načrtom. Predvidena je izvedba AB nosilne konstrukcije, AB zidov, nosilcev in plošč.

Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse ostale izkope mora pregledati geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri uporabljenimi v statičnem računu.

Izvajalec mora pred začetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se določijo sestave betonske mešanice, predpišejo konsistence betona v betonarni, med in po transportu in pred vgrajevanjem, predpišejo načini in najdaljši možni čas vgrajevanja betona, temperature vgrajevanja in temperatura vgrajevanega betona, prekinitve betoniranja, nega betona in vsi ostali ukrepi in kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Za opaženje se lahko uporabljajo samo gladki, nepoškodovani opaži. Vse stene in stropovi so gladke AB površine brez naknadne obdelave, razen brušenja in kitanja. Opaži se pred uporabo očistijo in premažejo. Za premaze se lahko uporabljajo samo sredstva, ki so namenjena mazanju opažev.

* + 1. OPIS ZIDARSKIH DEL

Stene, ki so predvidene zidane se izvedejo iz opečnih blokov.

Za potrebe instalacijskih razvodov bo potrebno izvesti preboje v AB konstrukciji.

Z bloki debeline 15, 20, 25 in 30 cm se pozida vse iz projekta razvidne stene.

Vse notranje površine zidanih sten bodo strojno ometane.

Izdelati je potrebno vse polno varjene hidroizolacije in njihovo potrebno zaščito in položiti ustrezno toplotno izolacijo, razvidno iz sestava konstrukcij.

Izdelati je potrebno tudi vse cementne estrihe in zaščitne betone.

Tla bodo hidro in toplotno izolirana in ogrevana (razvidno iz načrtov).

* + 1. OPIS KANALIZACIJE

Zemljišče predvidenega posega se nahaja v 3. varstvenem pasu varovanja pitne vode (Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina; Ur.l. RS št. 38/96).

Predvideno je novo interno kanalizacijsko omrežje.

Odvajanje odpadnih voda iz območja je projektirano v skladu z določili prostorskih ureditvenih pogojev in zakonodaje z ločenimi kanalizacijskimi sistemi.

Predvidena sta dva ločena sistema kanalizacij za odvajanje odpadnih voda in sicer:

* fekalna kanalizacija objekta z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) in črpališčem ter s priključitvijo preko tlačnega voda na obstoječo kanalizacijo,
* meteorna kanalizacija s strešnih in utrjenih površin; delno preko rezervoarja za deževnico, z varnostnim prelivom v izpust v obstoječ naravni odvodnik , delno pa direktno na obstoječe omrežje.

Projektne rešitve upoštevajo usmeritve oz. pogoje pristojnih upravljalcev prostora in komunalnih vodov.

Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v projektiranem padcu.

Čiste meteorne vode s strehe objekta bodo speljane preko peskolovov in revizijskih jaškov v sistem meteornega odvodnjavanja.

Potencialno onesnažene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih površin mirujočega prometa (parkirišča) bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega in v skladu z zakonodajo izbranega lovilca olj.

Potencialno onesnažene meteorne vode z asfaltnih površin mirujočega prometa so s prečnimi in vzdolžnimi padci speljane v dežne rešetke. Od tu dalje je meteorna voda speljana po PVC ceveh v kompaktno enoto usedalnika in lovilca olj, iz katerega je speljana kot čista meteorna voda v sistem meteornega odvodnjavanja.

Obvezno je potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

* 1. OBRTNIŠKE IZVEDBE
     1. OPIS MONTAŽNIH KONTRUKCIJ

Predvidena je izvedba nosilne jeklene konstrukcije na AB plošči nad 1. nadstropjem obstoječe šole z jeklenimi nosilci HEA 180.

Strešna konstrukcija je sestavljena iz primarnih nosilcev kvalitete GL28c ter dimenzij 18/44 cm. Razmak med nosilci znaša cca. 2,25 m. Sekundarna lesena konstrukcija (lege, letve) je iz lesa kvalitete C24.

* + 1. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Zagotavlja se učinkovita rabe energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in priprave tople vode v objekt, pri čemer objekt ne bo presegel dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje.

Fasade zidanega dela objekta bodo izolirane z 20,00 cm toplotne izolacije iz kamene volne in ometane ter barvane s silikonsko vodoodbojno barvo, za večjo odpornost na umazanijo in navlaževanje. Predvidena je izvedba fasadnega sistema kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal oz. SMARTwall N C1.

V objektu bodo tla na terenu izolirna s 15,0 cm toplotne izolacije v dveh slojih kot npr. Kamena volna Knauf Insulation TPS (5.0 cm) + Kamena volna Knauf Insulation DF (10.0 cm).

Streha bo izolirana z 35,0 cm toplotne izolacije v dveh slojih: izolacija med letvami - mineralna volna kot npr. Knauf InsulationEcose Unifit 035 (12,0 cm) + izolacija med lepljenci - mineralna volna kot npr. Knauf InsulationEcose Unifit 035 (24,0 cm).

Predvidena je vgradnja PVC stavbnega pohištva za nizko energijsko gradnjo z toplotna izolativnostjo do 0,65 W/m2K, kot npr. Elegance Line, MIK Celje.

* + 1. OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA

Montažne stene so sestavljene iz dveh slojev mavčno - kartonskih plošč na kovinskem nosilnem okvirju. V prostor med mavčno - kartonskimi ploščami je vgrajena mineralna volna. Zvočna izolacija Rw pred prenosom zvoka skozi konstrukcijo stene je odvisna od:

* širine zračnega prostora med mavčno - kartonskima ploščama,
* debeline vgrajenega sloja mineralne volne,
* upornosti proti zračnemu toku mineralne volne,
* načina pritrditve mavčno kartonskih plošč na nosilno ogrodje - okvir.

Izdelati je potrebno nosilno konstrukcijo predelne stene, ki jo pritrdimo v tla, strop in stene. Stike zatesnimo s tesnilnim trakom. Mavčno kartonske plošče na eni strani pritrdimo na nosilno konstrukcijo.

V prostor med elementi nosilne konstrukcije predelne stene namestimo zvočno in toplotno izolacijski material KNAUF INSULATION DP-3, DP-5 ali DP-8.

Predelno steno z mavčno kartonskimi ploščami zapremo tudi z druge strani. Za boljši učinek zmanjšanja zvoka, ki se širi po zraku je predvidena vgradnja mavčno kartonskih plošč v dveh slojih na vsaki strani.

* + 1. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Nekatere stene bodo izvedene kot suhomontažne predelne stene debeline 12.5, 15.0 in 30.0 cm z vgrajenimi vrati. Vse ostale pozicije suhomontažnih predelnih sten so razvidne iz priloženih načrtov.

Sanitarne predelne stene bodo izvedene iz kompaktnih laminatnih plošč (Max ali enakovredne kvalitete) z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox).

Sanitarne stene bodo dvignjene 10 cm nad tlak, skupne višine 210 cm, vgrajene stransko v zid in v tlak, v čelnih stenah so vgrajena vrata širine 80cm.

Oprema vrat: kovinska kljuka zaobljene oblike (oblika kot npr. Dorma, Hoppe - Inox,krom), zaskočna ključavnica z "metuljčkom" - na notranji strani in s cilindričnim vložkom - "enotni ključ" zunaj; rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, na notranji strani vrat obešalnik-kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa).

Vidni vertikalni in horizontalni instalacijski vodi se zaprejo z mavčno kartonskimi oblogami na kovinski podkonstrukciji z dvojnim oblaganjem.

Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.

V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

* + 1. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA

Stavbno pohištvo je izdelano iz PVC okvirjev. Izdelava, dobava in montaža elementov s prekinjenim toplotnim mostom na fasadnem ovoju. Notranji elementi brez prekinjenega toplotnega mosta (razen če ni drugače zahtevano).

Okna so varčna, s prekinjenim toplotnim mostom. Zastekljena so s troslojno zasteklitvijo 4/18/4/18/4, Ug=0,5 W/m2K. Opremljena s kvalitetnim okovjem.

Toplotna prevodnost stekla Ug = 0,7 W/m2K. Skupna toplotna prevodnost celotnega okna mora biti manjša od Uw≤1,0 W/m2K, oziroma je zahtevana toplotna prehodnost Uw≤0,65 W/m2K.

Zunanja vrata na fasadah morajo biti izvedena tako, da jih lahko odprejo intervencijske ekipe. Odpiranje glede na sheme elementov.

Vzorec stekla potrdi odgovorni projektant. Vgradnja zunanjih elementov po RAL smernicah. Pri oknih upoštevati zunanjo ALU polico, barvano v RALu po izboru projektanta, debelina police 2mm, pri oknih zajeti magnetne kontakte zaprto/odprto, okenska kljuka po izboru projektanta. Pri elementih upoštevati zunanja in notranja senčila. Okna so opremljena z zunanjo ALU in notranjo leseno polico.

Na zunanji strani oken je zaščita pred sončnimi žarki – žaluzije na elektro pogon ali ročni mehanizem, vgradnja v podometno masko. Naravna in umetna osvetlitev sta usklajeni z zahtevami predpisov in standardov za osvetlitev. V učilnicah so nameščene žaluzije krpanke na zunanji strani za zaščito pred osončenjem. Barva lamel senčil in vodil krpank je po izbiri projektanta - nestandardna barva, izbor po RAL lestvici.

Na notranji strani so nameščeni screeni, rolo senčila kot npr. tip INT 125, prosto viseče, elektromotorni pogon na stikalo ali ročno. Platno tipa SCR3000. Barva po izboru projektanta. Propustnost med 3% in 5%. Elektro motor tip solid line – com (karakteristike: IP 44, 16rpm, 105W). Upoštevati pripadajočo krmilno elektroniko za generalno regulacijo po prostorih. Vgradnja v pripravljeno kineto.

V zgornjem delu vsake etaže stopnišča so za odvod dima izvedena okna velikosti min 1,50 m2 do 2,50 m2 z možnostjo ročnega odpiranja.

* + 1. OPIS INŠTALACIJSKIH DEL

Koncept naravne in umetne osvetlitve prostorov, izvedbo specifičnih načinov osvetlitve prostorov / ambientov.

Razpored in vrsta svetilk sta razvidna iz načrtov, število in tip svetilk sta izbrana glede na namen prostora in vrsta stropa.

*Obdelano v načrt 4 električnih instalacij in električne opreme.*

Vse vidne vertikalne in horizontalne instalacijske vode se zapre z mavčno kartonskimi oblogami na kovinski podkonstrukiji.

* + 1. OPIS TESNENJA STAVBE

Gradnja nizkoenergijskega objekta zahteva izredno učinkovito toplotno zaščito tako pred toplotnimi izgubami pozimi kot pregrevanjem poleti. Toplotna izolacija mora biti po celotnem ovoju stavbe nameščena kontinuirano, brez toplotnih mostov.

* + 1. OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA

Skladno s ŠPV je potrebno zagotoviti odprtine za oddimljanje OD.

V jedilnici je potrebno zagotoviti odvod dima - vgradnja oken v zgornji tretjini fasadne stene s skupno prosto površino odpiranja 2 % od površine prostora, to je:

Ap = 0,02 x 117m2 = 2,34m2

Dovod zraka: zagotoviti z vrati z na fasadi v spodnji tretjini v skupni površini svetle odprtine

Aod = 2,34m2

Proženje omenjenih odprtin za oddimljanje OD – oken na fasadi je preko ročnih in dimnih javljalnikov v povezavi s požarni centralo in odobrenim krmilnikom za odpiranje OD po EN 12101:2, na katerega je vezana tudi posebna siva tipka za ročno odpiranje OD iz varnega mesta.

Naprave – okna za OD se morajo odpreti v 60 sekundah od trenutka aktiviranja javljalnika požara.

Okna za oddimljanje OD je potrebno vgraditi na vrhu vseh treh požarnih stopnišč (PS-ST1, PS-ST2, PS-ST3)

Skupna površina odpiranja oken v zgornji v zgornji tretjini višine stene v posameznem stopnišču znaša min. 7,5 % od površine stopnišča (najmanj AOD = 1,5m2) ; kot odpiranja okna je cca 60° – aktiviranje okna je preko požarne centrale v povezavi preko odobrenega krmilnika za odpiranje naprav za odvod dima po EN 12101, ki je povezan s svojo »sivo tipko« za aktiviranje na vrhu posameznega požarnega stopnišča PS-ST.

- A OD , PS-ST1 = 0,075 x 30,4 = 2,28m2

- A OD , PS-ST2 = 0,075 x 28,7 = 2,153m2

- A OD , PS-ST3 = 0,075 x 23,95 = 1,80m2

V izračunu so vse vrednosti za AOD večje od 1,5m2, zato se morajoupoštevati te vrednosti pri določitvi oken na fasadi stopnišča za odvod dima.

Dovod zraka v posamezno požarno stopnišče za delovanje pravilnega odvoda dima bo dosežen preko vhodnih vrat na fasadi stopnišča v najmanj enaki površini ADO kot je površina za odvod dima ADO.

Vrata, ki služijo za dovod zraka v stopnišče, se morajo dati aretirati v odprti legi (npr. talni »štoper« ali podobno).

Pri prečkanju prezračevalnih kanalov skozi požarne sektorje PS je potrebna vgradnja požarnih loput, ki so požarne odpornosti najmanj EIS 90, s talilnim členom 70oC + elektromotor, ki zapira požarno lopute krmiljeno z napravami za javljanje požara. Pri zapiranju požarne lopute, se mora prezračevanje avtomatsko izklopiti. V kolikor se pojavijo enostavni naravni zračniki na meji požarnega sektorja ali celice, se smejo uporabiti protipožarni ventili PPV s talilnim členom 70oC. Požarne lopute morajo biti dostopne za vzdrževanje, pravilno tesno vgrajene v gradbeni element s požarno odpornimi materiali, ter vidno in trajno označene.

* + 1. OPIS FINALNIH OBDELAV

**Zunanjost objekta**:

* + - * streha: pločevina, pvc strešni trakovi, prodec

Strehe so izvedene kot streha štirikapnica na objektu šole in dvokapnica na objektu vrtca in kot ravna streha na delu objekta vrtca.

Streha štirikapnica in dvokapnica bodo izvedene kot prezračevalna streha minimalnega naklona 15°. Na nosilno leseno konstrukcijo bo položena toplotna izolacija kamene volne v debelini 35 cm. Streha bo zaključena s strešnimi pločevinasti ploščami in obrobami.

Streha na delu vrtca je izvedena kot ravna streha minimalnega naklona 2%. Nosilna konstrukcija sestava ravne strehe je AB plošča. Na AB ploščo so položene plošče v slojih in parna zapora. Toplotna izolacija je prekrita s pvc membrano in z zaključnim slojem prodca. Na delu ravne strehe, ki je pohoden so na prodec položene plošče kot npr. kulir.

Po projektu je potrebno izdelati vse strešne pločevine, obrobe, žlote, horizontalne in vertikalne odtoke in zaključke iz barvane pocinkane pločevine, ustreznih razvitih širin. Vključno z vsemi pritrditvami in tesnenji in vsem ostalim potrebnim materialom in deli potrebnimi za dokončanje del.

Predvidena je izvedba strešne kritine kot npr. Prefa Falzonal vključno z vsemi pripadajočimi elementi in zaključki. Izvedba po detajlih proizvajlca. Pokrivanje strehe, bočnih obrob in mask, pokrivanje atike, oblačenje fasade.

Vse spoje se izdela natančno in v skladu z normativi. Vse potrebne obrobe in kleparske obdelave na strehi in fasadi so vključene v dobavo elementov fasadne in strešne kritine.

* + - * fasada: polni deli fasade so zidani, obloženi s toplotno izolacijo in zaključeni s finalnim ometom, ostali deli fasade so zastekljeni
      * del fasade se oblači s pločevino enako strešni kritini kot Prefa Falzonal

**Notranjost objekta**: z ustreznimi fasadnimi silikatnimi opleski se obdela zidane stene na fasadi objekta. Notranje stene so kitane in opleskane s polpralnimi disperzijskimi barvami.

V objektu bodo v večini prostorov, nameščeni spuščeni stropovi iz mavčno kartonskih plošč, kot npr. Knauf ali kot npr. sistem Armstrong v rastru 60/60 cm, 120/30 cm, na ustrezni tipski podkonstrukciji. Vsi tipi stropov in njihova namestitev, ki se jo je potrebno zaradi upoštevanja možnosti razmestitve svetilk dosledno držati, so razvidni iz grafičnih prilog.

Pri mavčno kartonskih spščenih stropovih je potrebno upoštevati:

* v spuščenih stropovih so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom, izreze je potrebno izdelati tudi za luči in ostale vgrajene instalacijske elemente
* standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
* ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
* Vsi spuščeni stropovi morajo biti negorljivi, razred A

Višina stropov od finalnega poda je različna glede na namembnost prostora.

* + - * obdelave stropov: predvidene so stropne obloge oziroma obešeni stropovi v rastru, ponekod je predviden obešen strop rastru, za zapiranje vertikalnih preskokov pa je predvidena izvedba oblog iz mavčno kartonskih plošč
      * obdelave sten:

Vse stene morajo biti barvane z barvami, ki se ne prašijo, morajo biti enostavne za čiščenje in oddajati minimalne emisije delcev in VOC/AMC, z ustreznimi certifikati in atesti.

* + - * tlaki:

Finalni tlaki se razlikujejo glede na namembnost prostora. V prostorih je predvideno polaganje pvc tlaka, ponekod granitogresa. Tlak mora imeti nizke emisije VOC, omogočati dušenje zvoka, dobro dušenje udarnega zvoka, visoko stopnjo udobnosti, dobro odpornost na obrabo in udarce in premoščanje razpok.

Predvideno je polaganje visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium comfort in Taralay Impression &uni; skupne debeline 3 do 3,3mm na akustični peni kot npr. Gerflor Tarlay Premium COMFORT (izgled kot Osmoz ali Poesy). Skupna debelina EN 428 3,0mm oz 3,3mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2800-3260gr/m2, hrbtišče VHD – odlična zvočna in udarna absorbcija, klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, zvočna absorbcija 16dB, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable.

* + - * opis notranjih ograj, rešetk

V objektu je predvidena ograja ob notranjem stopnišču. Ograja na stopnišču je višine 1,0 m, na galeriji stopnišča mora biti višine 1,20 m. ograja iz AL pločevine.

Predvidena sta dva tipa ograj, eden z fiksiranjem v tla, drugi stransko pritrjevanje (stopnišče).

* + 1. OPIS DVIGAL

Predvidena je vgradnja osebnega dvigala v šoli.


V kuhinji je predvidena vgradnja dvižne ploščadi za dostavo materiala iz shramb v kleti v kuhinjo v pritličju.


1. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV


.


* + 1. SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ


.




















1. TABELE
   1. TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - VRTEC - KLET** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **C** | **komunikacije** | CK.01 | hodnik | 4,70 | kermika |
|  |  | CK.02 | stopnišče | 9,75 | kermika |
| **E** | **gospodarski prostori** | EK.01 | pralnica | 9,50 | kermika |
|  |  | EK.02 | kotlovnica | 47,15 | kermika |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | C skupaj |  | 14,45 |  |
|  |  | E skupaj |  | 56,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KLET SKUPAJ | | 71,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - VRTEC - PRITLIČJE** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **A** | **igralni prostori** | AP.01 | igralnica | 52,48 | vinil |
|  |  | AP.02 | igralnica | 53,08 | vinil |
|  |  | AP.03 | igralnica | 56,00 | vinil |
|  |  | AP.04 | igralnica | 60,00 | vinil |
|  |  | AP.05 | igralnica | 57,66 | vinil |
|  |  | AP.06 | osrednji prostor | 72,45 | vinil |
|  |  | AP.07 | pokrita terasa | 24,00 | vinil |
|  |  | AP.08 | pokrita terasa | 24,00 | vinil |
|  |  | AP.09 | pokrita terasa | 24,00 | vinil |
|  |  | AP.10 | pokrita terasa | 24,00 | vinil |
|  |  | AP.11 | pokrita terasa | 24,00 | vinil |
|  |  | AP.12 | delilna kuhinja | 29,60 | vinil |
| **B** | **ostali prostori** |  |  |  |  |
|  | **prostori za otroke** | BP.01 | sanitarije za otroke | 12,00 | vinil |
|  |  | BP.02 | sanitarije za otroke | 12,00 | vinil |
|  |  | BP.03 | sanitarije za otroke | 10,82 | vinil |
|  |  | BP.04 | sanitarije za otroke | 11,16 | vinil |
|  |  | BP.05 | sanitarije za otroke | 11,12 | vinil |
|  |  | BP.06 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  |  | BP.07 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  |  | BP.08 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  |  | BP.09 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  |  | BP.10 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  | **skupni prostori za otroke** | BP.11 | shramba za rekvizite | 11,00 | vinil |
|  |  | BP.12 | sanitarije na igrišče | 6,00 | keramika |
|  | **prostori za strok. delavce** | BP.13 | shramba za vrtna igrala | 22,70 | keramika |
|  |  | BP.14 | sanitarije | 2,00 | vinil |
|  |  | BP.15 | sanitarije | 2,00 | vinil |
|  |  | BP.16 | garderoba za delavce | 9,80 | vinil |
|  | **ostali prostori** | BP.17 | prostor za vozičke | 9,80 | vinil |
|  |  | BP.18 | prostor za vozičke | 8,25 | vinil |
| **C** | **komunikacije** | CP.01 | vetrolov | 7,20 | keramika |
|  |  | CP.02 | vetrolov | 5,64 | keramika |
|  |  | CP.03 | vetrolov | 9,00 | keramika |
|  |  | CP.04 | vetrolov | 9,00 | keramika |
|  |  | CP.05 | komunikacije | 122,50 | vinil |
|  |  | CP.06 | stopnišče | 13,62 | vinil |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | A skupaj |  | 501,27 |  |
|  |  | B skupaj |  | 168,65 |  |
|  |  | C skupaj |  | 166,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRITLIČJE SKUPAJ | | 836,88 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - VRTEC - 1. ETAŽA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **A** | **igralni prostori** | AE.01 | dodatni prostor | 86,46 | vinil |
| **B** | **ostali prostori** |  |  |  |  |
|  | **prostori za otroke** | BP.01 | sanitarije za otroke | 12,00 | vinil |
|  |  | BP.02 | garderobe za otroke | 8,00 | vinil |
|  | **skupni prostori za otroke** | BE.03 | individualno delo | 8,10 | vinil |
|  | **prostori za strok. delavce** | BE.04 | skupni prostor | 42,90 | vinil |
|  |  | BE.05 | vodja enote | 12,14 | vinil |
|  |  | BE.06 | svetovalni delavec | 12,53 | vinil |
|  |  | BE.07 | kabinet | 25,00 | vinil |
|  |  | BE.08 | sanitarije | 10,30 | vinil |
| **C** | **komunikacije** | CE.01 | stopnišče | 9,75 | vinil |
|  |  | CE.02 | hodnik | 6,20 | vinil |
|  |  | CE.03 | hodnik | 36,85 | vinil |
| **E** | **gospodarski prostori** | EE.01 | elektroprostor | 16,20 | keramika |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | A skupaj |  | 86,46 |  |
|  |  | B skupaj |  | 130,97 |  |
|  |  | C skupaj |  | 52,80 |  |
|  |  | E skupaj |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ETAŽA SKUPAJ | | 286,43 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **VRTEC SKUPAJ** | 1.194,41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - KLET** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **B** | **gospodarski prostori** | BK.01 | kuhinja - shramba | 21,10 | keramika |
|  |  | BK.02 | kuhinja - shramba | 10,00 | keramika |
|  |  | BK.03 | kuhinja - shramba | 8,00 | keramika |
|  |  | BK.04 | kuhinja - shramba | 6,50 | keramika |
|  |  | BK.05 | kuhinja - zaposleni | 6,00 | keramika |
|  |  | BK.06 | kuhinja - garderoba | 7,50 | keramika |
|  |  | BK.07 | kuhinja - hodnik | 16,20 | keramika |
|  |  | BK.08 | shramba inventarja | 117,00 | keramika |
|  |  | BK.09 | shramba inventarja | 46,40 | keramika |
|  |  | BK.10 | shramba za čistila | 30,00 | keramika |
|  |  | BK.11 | garderoba / sanitarije | 11,00 | keramika |
|  |  | BK.12 | priročna delavnica | 31,56 | keramika |
|  |  | BK.13 | priročna delavnica | 58,80 | keramika |
|  |  | BK.14 | shramba inventarja | 9,20 | keramika |
| **C** | **komunikacije** | CK.01 | hodnik | 35,86 | keramika |
|  |  | CK.02 | hodnik | 15,40 | keramika |
|  |  | CK.03 | hodnik | 59,00 | keramika |
|  |  | CK.04 | hodnik | 11,40 | keramika |
|  |  | CK.05 | hodnik | 3,10 | keramika |
|  |  | CK.05 | stopnišče | 9,70 | keramika |
|  |  | CK.06 | stopnišče | 15,00 | keramika |
|  |  | CK.07 | dvigalo | 3,00 |  |
|  |  | CK.09 | dvigalo | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | B skupaj |  | 504,02 |  |
|  |  | C skupaj |  | 155,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KLET SKUPAJ | | 659,48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - PRITLIČJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **A** | **prostori za pouk** | AP.01 | učilnica | 56,00 | vinil |
|  |  | AP.02 | učilnica | 56,00 | vinil |
|  |  | AP.03 | učilnica | 42,00 | vinil |
|  |  | AP.04 | učilnica | 42,00 | vinil |
|  |  | AP.05 | kabinet | 11,00 | vinil |
|  |  | AP.06 | knjižnica | 108,70 | vinil |
| **B** | **ostali prostori** | BP.01 | jedilnica, večnamenski | 117,00 | vinil |
|  | **garderobe** | BP.02 | garderobe | 30,00 | vinil |
|  |  | BP.03 | garderobe | 22,00 | vinil |
|  |  | BP.04 | garderobe | 14,80 | vinil |
|  | **sanitarije za učence** | BP.05 | sanitarije | 12,00 | keramika |
|  |  | BP.06 | sanitarije | 9,50 | keramika |
|  |  | BP.07 | sanitarije | 5,00 | keramika |
|  |  | BP.08 | sanitarije | 9,00 | keramika |
|  |  | BP.09 | sanitarije | 17,10 | keramika |
|  |  | BP.10 | individualno delo | 15,00 | vinil |
|  |  | BP.11 | individualno delo | 11,00 | vinil |
|  | **gospodarski prostori** | BP.12 | kuhinja | 121,30 | keramika |
| **C** | **komunikacije** | CP.01 | vetrolov | 12,50 | keramika |
|  |  | CP.02 | vetrolov | 7,20 | keramika |
|  |  | CP.03 | vetrolov | 5,50 | keramika |
|  |  | CP.04 | hodnik | 4,20 | keramika |
|  |  | CP.05 | hodnik | 109,20 | keramika |
|  |  | CP.06 | hodnik | 12,40 | keramika |
|  |  | CP.07 | hodnik | 86,15 | keramika |
|  |  | CP.08 | stopnišče | 16,30 | keramika |
|  |  | CP.09 | stopnišče | 20,16 | keramika |
|  |  | CP.10 | dvigalo |  |  |
|  |  | CP.11 | dvigalo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | A skupaj |  | 315,70 |  |
|  |  | B skupaj |  | 266,70 |  |
|  |  | C skupaj |  | 273,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRITLIČJE SKUPAJ | | 856,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE - 1. ETAŽA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **A** | **prostori za pouk** | A1E.01 | učilnica | 56,00 | vinil |
|  |  | A1E.02 | učilnica | 60,00 | vinil |
|  |  | A1E.03 | kabinet | 15,00 | vinil |
|  |  | A1E.04 | učilnica | 60,00 | vinil |
|  |  | A1E.05 | učilnica | 72,00 | vinil |
|  |  | A1E.06 | kabinet | 42,00 | vinil |
|  |  | A1E.07 | učilnica | 53,00 | vinil |
|  |  | A1E.08 | učilnica | 40,00 | vinil |
|  |  | A1E.09 | kabinet | 10,00 | vinil |
|  |  | A1E.10 | učilnica | 53,00 | vinil |
| **B** | **ostali prostori** |  |  |  |  |
|  | **sanitarije za učence** | B1E.01 | sanitarije | 29,00 | keramika |
|  |  | B1E.02 | sanitarije |  | keramika |
|  |  | B1E.03 | sanitarije |  | keramika |
|  | **upravni prostori** | B1E.04 | tajništvo | 21,00 | vinil |
|  |  | B1E.05 | ravnatelj | 16,00 | vinil |
|  |  | B1E.06 | računovodstvo | 16,00 | vinil |
|  |  | B1E.07 | zbornica | 70,00 | vinil |
|  |  | B1E.08 | garderoba | 13,00 | vinil |
|  |  | B1E.09 | sanitarije | 7,00 | keramika |
|  |  | B1E.10 | svetovalno delo | 23,00 | vinil |
|  |  | B1E.11 | individualno delo | 33,00 | vinil |
|  |  | B1E.12 | individualno delo | 23,00 | vinil |
|  | **ostalo** | B1E.13 | tehnični prostor | 23,00 | keramika |
| **C** | **komunikacije** | C1E.01 | hodnik | 88,20 | vinil |
|  |  | C1E.02 | hodnik | 12,90 | vinil |
|  |  | C1E.03 | hodnik | 11,40 | vinil |
|  |  | C1E.04 | hodnik | 57,00 | vinil |
|  |  | C1E.05 | stopnišče | 16,30 | keramika |
|  |  | C1E.06 | stopnišče | 20,16 | keramika |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | A skupaj |  | 461,00 |  |
|  |  | B skupaj |  | 274,00 |  |
|  |  | C skupaj |  | 205,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ETAŽA SKUPAJ | | 940,96 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **OŠ ARTIČE -2. ETAŽA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **oznaka objekta in etaže** | **oznaka samostojne enote** | **oznaka/šifra prostora** | **opis prostora** | **površina tlaka\*(m2)** | **opis tlaka** |
| **A** | **prostori za pouk** | A2E.01 | učilnica | 56,00 | vinil |
|  |  | A2E.02 | kabinet | 12,30 | vinil |
|  |  | A2E.03 | učilnica | 56,00 | vinil |
|  |  | A2E.04 | kabinet | 21,70 | vinil |
|  |  | A2E.05 | učilnica | 54,80 | vinil |
|  |  | A2E.06 | kabinet | 22,00 | vinil |
|  |  | A2E.07 | multimedija | 74,50 | vinil |
|  |  | A2E.08 | skupni prostor | 53,90 | vinil |
|  |  | A2E.09 | učilnica | 117,00 | vinil |
|  |  | A2E.10 | kabinet | 23,00 | vinil |
|  |  | A2E.11 | kabinet | 26,00 | vinil |
|  |  | A2E.12 | učilnica | 60,00 | vinil |
|  |  | A2E.13 | kabinet | 10,00 | vinil |
|  |  | A2E.14 | učilnica | 60,00 | vinil |
|  |  | A2E.15 | fototemnica | 7,00 | vinil |
|  |  | A2E.16 | šolski radio | 14,00 | vinil |
| **B** | **ostali prostori** |  |  |  |  |
|  | **sanitarije za učence** | B2E.01 | sanitarije | 13,00 | keramika |
|  |  | B2E.02 | sanitarije | 13,00 | keramika |
|  |  | B2E.03 | sanitarije | 3,00 | keramika |
|  | **upravni prostori** | B2E.04 | svetovalno delo | 18,00 | vinil |
|  |  | B2E.05 | arhiv | 39,00 | keramika |
| **C** | **komunikacije** | C2E.01 | hodnik | 67,00 | keramika |
|  |  | C2E.02 | hodnik | 11,50 | keramika |
|  |  | C2E.03 | hodnik | 57,00 | keramika |
|  |  | C2E.04 | stopnišče | 16,30 | keramika |
|  |  | C2E.05 | stopnišče | 20,16 | keramika |
|  |  | C2E.06 |  |  |  |
|  |  | C2E.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | A skupaj |  | 668,20 |  |
|  |  | B skupaj |  | 86,00 |  |
|  |  | C skupaj |  | 171,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ETAŽA SKUPAJ | | 926,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŠOLA SKUPAJ | | 3.382,61 |  |