**Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudnik - naziv** |  |

V zvezi z javnim naročilom **»Dokončanje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem«** dajemo naslednjo:

**IZJAVA**

1. Izjavljamo, da je oz. so podizvajalci, s katerimi sodelujemo pri izvedbi predmetnega naročila, seznanjeni s popustom, ki smo ga podali na ponudbeno ceno *(velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).*
2. Izjavljamo, da bomo, če neposredno plačilo podizvajalcem ne bo obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije, poslali svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da so podizvajalci prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.
3. Izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (dneh) od poziva posredovali podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da smo z njim povezane

*Dostava podatkov je povezana z določili šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – zagotavljanje transparentnosti posla in preprečevanje korupcijskih tveganj (Uradni lis RS, št.: 69/2011 - ZintPK-UPB2).*

1. Izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku dostavili ustrezne finančne instrumente za zavarovanje dobre izvedbe del in odprave napak v garancijski dobi skladu z določili razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

**Temeljne okoljske zahteve:**

V skladu z razpisnimi pogoji izjavljamo, da bomo v primeru izbora na javnem razpisu za »Dokončanje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem« pri predmetnega javnega naročila dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve opredeljene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) in sicer zahteve iz priloge 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe točke 7.2.

Izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku pred pričetkom uporabe materialov iz prejšnjega odstavka dostavili ustrezna dokazila*,* iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene.

**Tehnične zahteve:**

V skladu z razpisnimi pogoji izjavljamo, da bomo v primeru izbora pri gradnji in vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov dosledno upoštevali tehnične specifikacije iz spodnje tabele (1 – 4), ki so povzete iz projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo: dozidava; št. projekta: 03/09, Mprojekt Matjaž Avšič s.p., junij 2014.

Ponudnik je dolžan ob oddaji ponudbe priložiti za spodaj navedene točke ustrezne kataloge oz. tehnične liste oz. prospekte iz katerih bo razvidno, da bodo materiali in oprema izpolnjevali navedene zahteve in jih bo v primeru izbora tudi dobavil in vgradil.

Karakteristike iz tabele so povzete iz popisa del in tehničnega poročila, ki so del razpisne dokumentacije

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Toplotna črpalka zrak voda kot npr. Thermia Atec 16 ali enakovredno: -zunanja enota |
|  | **Toplotna moč:** 15,3 kW |
|  | **Hladilna moč:** 10,4 kW |
|  | **COP:** 3,6 pri A2W35 po EN 14511 |
|  | **COP:** 4,1 pri A7W35 po EN 14511 |
|  | 400V, komp. 5 kW, vent. 0,3 kW, zag. tok 18A |
|  | varovalka 16 A |
|  | Hitrostno prilagodljiv brezstopenjski EC ventilator |
|  | Elektronski ekspanzijski ventil |
|  | Ogrevana posoda za zbiranje kondenzata |
|  | Atec 16 |
|  |  |
| 2. | Notranja enota Atec Plus 16-18 |
|  | Krmilnik s časovno regulacijo |
|  | Obtočna črpalka: hitrostno prilagodljiva brezstopenjska |
|  | Električni grelec: 3-15 kW |
|  | Kit za ogrevanje bojlerja: preklopni ventil z mot. pogonom |
|  | Atec Total |
| 3. | Sobna enota Atec LCD kot npr. Thermia ali enakovredno, montažni material. |
|  | komplet |
| 4. | Grelnik sanitarne vode, vakumsko emajliran z toplotno izolacijo 5 cm, volumna 300 l, površina grelnika 2,6 m2, montažni material. |
|  | HP 300 |

**S podpisom te izjave tudi potrjujemo:**

* da poslujemo / ne poslujemo z žigom (ustrezno obkroži),
* da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila;
* da v celoti prevzemamo vso odgovornost za izvedbo celotnega posla, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izključi iz postopka ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji neresnični in/ali zavajajoči;
* da morebitne fotokopije priloženih listin oz. prevodi listin iz tujega v slovenski jezik ustrezajo originalom in da so vsi deli ponudbe identični prejeti razpisni dokumentaciji (vsebinsko niso spreminjani).

**Garancijska doba**

Izjavljamo, da za izvedena dela ponujamo \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) let garancije (garancijska doba).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig Odgovorna oseba ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_