**Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudnik - naziv** |  |

V zvezi z javnim naročilom **»Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev«** pod kazensko in materialno odgovornostjodajemo naslednjo:

**IZJAVO**

1. Da imamo sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v višini najmanj 50.000,00 EUR v skladu s 14. členom Gradbenega zakona.
2. Da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo tega javnega naročila nismo imeli blokiranega transakcijskega računa – velja za vse transakcijske račune, s katerimi poslujemo.
3. Da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku dostavili ustrezen finančni instrument za zavarovanje dobre izvedbe del v skladu z določili razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.
4. Da je oz. so podizvajalci, s katerimi sodelujemo pri izvedbi predmetnega naročila, seznanjeni s popustom, ki smo ga podali na ponudbeno ceno *(velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).*
5. Da bomo, če neposredno plačilo podizvajalcem ne bo obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije, poslali svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da so podizvajalci prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.
6. Da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (dneh) od poziva posredovali podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da smo z njim povezane

*Opomba: Dostava podatkov je povezana z določili šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – zagotavljanje transparentnosti posla in preprečevanje korupcijskih tveganj (Uradni lis RS, št.: 69/2011 - ZintPK-UPB2*

1. Da bomo v primeru izbora pri izvajanju predmetnega javnega naročila dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve opredeljene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.:51/17) in naročniku pred pričetkom uporabe materialov, opreme in naprav dostavili ustrezna dokazila*,* iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene.

V kolikor izpolnjevanje posameznega pogoja iz nadaljevanja izkazuje ponudnik, to z znakom »X« ali kljukico označi v okvirčku. V kolikor pogoj izpolnjuje partner okvirček pustite prazen in vpišite naziv partnerja:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku dostavili ustrezen finančni instrument za odpravo napak v garancijski dobi skladu z določili razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.   **Pogoj v celoti izpolnjuje** *(navedba partnerja):*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |

**Tehnične zahteve:**

Naša ponudba izpolnjuje tehnične zahteve inzajema vgradnjo sledeče opreme

(Opomba: Ponudnik vpiše zahtevane podatke o proizvajalcu, modelu in tipu naprave, ki jo ponuja. V kolikor ponudnik ponuja isto opremo, kot je v dokumentaciji navedena »kot npr …«, pusti stolpec »Enakovredna oprema« prazen.*)*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Predlagana oprema** | **Enakovredna oprema** |
| Večkotlovna naprava, montaža na steno,(tri postavitve v vrsti) s 3 plinskimi kondenzacijskimi kotli skupne toplotne moči 408 kW, za kurjenje z zemeljskim plinom, z moduliranim cilindričnim MatriX gorilnikom za izjemno nizke emisije škodljivih snovi in tihim obratovanjem, prenosnikom toplote Inox-Radial, ki zagotavlja učinkovitost in dolgo življensko dobo, z ventilatorjem zgorevalnega zraka z reguliranim številom vrtljajev za varčno obratovanje, digitalno regulacijo kotlovnega krogotoka, gotovo ocevje in ožičenje, kotlovni priključni kos.  - nastavitev temperature kotla  - obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode (v odvisnosti od zunanje temperature)  - krmiljenje direktnega črpalnega kroga  - nastavljanje časovnih programov z digitalno  - kotlovnega priključka za dimne pline  - montažnim in pritrdilnim materialom.  Kot na primer proizvod VIESSMANN, tip VITODENS 200-W, Poz 8 | Proizvajalec: |
| Model: |
| Tip: |
|  |
| Regulacija za plinske kotle, črpalke in sanitarno vodo. Kot naprimer: Viessman  tip Vitotronic 300-K, poz 8. | Proizvajalec: |
| Model: |
| Tip: |

**Garancijska doba**

Izjavljamo, da za izvedena dela, naprave in opremo ponujamo \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) let garancije (garancijska doba).

**S podpisom te izjave tudi potrjujemo:**

* da poslujemo / ne poslujemo z žigom (ustrezno obkroži),
* da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila;
* da v celoti prevzemamo vso odgovornost za izvedbo celotnega posla, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izključi iz postopka ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji neresnični in/ali zavajajoči;
* da morebitni priloženi prevodi listin iz tujega v slovenski jezik ustrezajo originalom in da so vsi deli ponudbe identični prejeti razpisni dokumentaciji (vsebinsko niso spreminjani).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime in priimek odgovorne

osebe ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_